***Додаток №4***

***до тендерної документації***

**Запит на закупівлю насосного обладнання №1/23-12**

Адреса поставки: вул. Чернігівська, буд. 50, с. Златоустівка, Волноваский район, Донецька область.

**Специфікація поставки:**

1 Насос ЕЦВ 8-16-140 -2од

2. Насос ЕЦВ 6-10-140 – 2од.

3.Насос ЕЦВ 6-10-80 – 2од

**Технічне завдання на закупівлю глибинного насоса ЭЦВ 6-10-80**

Потрібні технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Продуктивність, max, м3/ч | 10 |
| Напір, max, м | 80 |
| Електродвигун, кВт/об | 4,5/3000 |
| Напруга, В | 380 |
| Кількість ступенів | 9 |
| Номінальний струм, А | 11,5 |
| Габаритні параметри (L х D), мм | 1518 х 145 |
| Маса (не більше), кг | 73 |

Насос застосовується для підйому з свердловин води наступними характеристиками:

* Загальна мінералізація (сухій залишок) не більше 1500мг/л ;
* температура не більше 25 °C;
* тверді домішки не більше 0,01%;

Гарантійний термін експлуатації насоса – 12 місяців.

Комплектність поставки

1. Механічна частина насосу ЭЦВ 6-10-80
2. Електричний двигун ПЭДВ
3. Технічний паспорт (принцип роботи) - 1шт
4. Інструкція з експлуатації - 1 шт
5. Кабель електричний - 1м
6. Тара пакувальна - 1 шт

**Технічне завдання на закупівлю глибинного насосу ЭЦВ 6-10-140**

Потрібні технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Продуктивність, max, м3/ч | 10 |
| Напір, max, м | 140 |
| Електродвигун, кВт/об | 8/3000 |
| Напруга, В | 380 |
| Кількість ступенів | 15 |
| Номінальний струм, А | 18,3 |
| Габаритні параметри (L х D), мм | 1932 х 145 |
| Маса (не більше), кг | 97 |

Насос застосовується для підйому з свердловин води наступними характеристиками:

* Загальна мінералізація (сухій залишок) не більше 1500мг/л ;
* температура не більше 25 °C;
* тверді домішки не більше 0,01%;

Гарантійний термін експлуатації насоса – 12 місяців.

Комплектність поставки

1. Механічна частина насосу ЭЦВ 6-10-140
2. Електричний двигун ПЭДВ
3. Технічний паспорт (принцип роботи) - 1шт
4. Інструкція з експлуатації - 1 шт
5. Кабель електричний - 1м
6. Тара пакувальна - 1 шт

**Технічне завдання на закупівлю глибинного насосу ЭЦВ 8-16-140**

Потрібні технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Продуктивність, max, м3/ч | 16 |
| Напір, max, м | 140 |
| Електродвигун, кВт/об | 11/3000 |
| Напруга, В | 380 |
| Кількість ступенів | 10 |
| Номінальний струм, А | 27 |
| Габаритні параметри (L х D), мм | 1557 х 195 |
| Маса (не більше), кг | 135 |

Насос застосовується для підйому з свердловин води наступними характеристиками:

* Загальна мінералізація (сухій залишок) не більше 1500мг/л ;
* температура не більше 25 °C;
* тверді домішки не більше 0,01%;

Гарантійний термін експлуатації насоса – 12 місяців.

Комплектність поставки

1. Механічна частина насосу ЭЦВ 8-16-140
2. Електричний двигун ПЭДВ
3. Технічний паспорт (принцип роботи) - 1шт
4. Інструкція з експлуатації - 1 шт
5. Кабель електричний - 1м
6. Тара пакувальна - 1 шт